

**POLO POINTS**

**SCORE BOARD**

Principalmente es un reloj de cuenta regresiva y marcador de puntos para los partidos de Polo, todo el tablero está confeccionado con LED de alta luminosidad. La gran diferencia con respecto a otros productos del mercado reside a que su control es mediante app celular que permite ser controlado a distancia.

**Características**

• Apto para exterior, color rojo, de 2 m por 1 m y 10 cm de profundidad

• Leds de ángulo mayor a 120° para que se vea desde cualquier punto

• Leds de altísima potencia que permite una perfecta visualización aún con sol de frente

• No requiere instalación

• Alimentación a 12v, pudiendo ser alimentado por red eléctrica o batería

• Programado para iniciar los 6:30 minutos de cada chukker y los 3 minutos de descanso entre chukkers

**Modo de uso**

La operación comienza con el prendido del cartel, una vez inicializado este queda a la espera de un dispositivo móvil se conecte al mismo mediante red inalámbrica Wi-Fi.

Se deberá descargar del repositorio la app móvil “Polo Points”, una vez instalada se deberá seleccionar la red Wi-Fi denominada “polopoints”

Una vez vinculado con el cartel se podrá visualizar en el dispositivo móvil la misma información que se visualiza en el cartel. De esa manera se puede corroborar que la vinculación fue exitosa.

Dentro de la aplicación se pueden cambiar todos los valores mostrados, para, arrancar o resetear el reloj. Incluso pudiendo editar un valor especifico del cronometro en caso de ser necesario.

Cambiar el número de chukker o cualquier valor del marcador indicado en cualquier de los equipos que estén jugando.

**Especificaciones técnicas**

* Reloj de cuenta regresiva e indicación de chukker para polo, para exterior, color rojo medidas 120 cm. x 40 cm x 7 cm.
* Gabinete frente y fondo plástico bastidor de aluminio.
* Preparado para fijar en estructuras más grandes ya preexistentes en las canchas
* LEDs de amplio angulo, mayor a 120° para que se vea desde cualquier punto.
* LEDs de altísima potencia para que se vean en perfectas condiciones aun con el sol de frente.
* Gabinete apto intemperie, aunque se recomienda protegerlo de la lluvia directa.
* No requiere instalación solo se debe colgar y asegurar.
* Provisto con fuente de alimentación a 12 y app móvil para su operacion cable.

**Operación**

El tiempo de chukker (período de juego, normalmente un juego incluye 4, 6 y 8 chukkers) debe programarse para comenzar (cada chukker normalmente tiene 6:30 minutos de duración) y entre chukkers hay 3 minutos de descanso, al final de un chukker. la campana suena y automáticamente comienza a contar los 3 minutos de descanso y al final de este período la campana suena nuevamente y espera a que se presione la tecla para comenzar un nuevo chukker que a su vez se incrementa con el dígito indicador de chukker

P P

OUTDOOR CLOCK CHUKKERS POLO

Panel Size: 123\*48\*7cm

- Outdoor screen size is 1.236\*480 mm

- High power Red Leds

Operation: The chukker (play period, normally a game include 8 chukkers) time must be programmed to begin (each chukker normally has 6:30 minutes of duration ) and

between chukkers are 3 minutes of time-break, at the end of a chukker the bell sounds and automatically begins to count the 3 minutes of break and at the end of this

period the bell sounds again and waits for the key to be pressed to begin a new chukker which in turn is increased by the chukker indicator digit.

The referee could stop the time everytime a penalty occurs, once the player hit the ball the countdown continues.